雁环评[2020]01号

**关于湖南省公路建设投资有限公司衡阳茶园加油站建设项目环境影响报告表的审批意见**

湖南省公路建设投资有限公司：

你单位报来的《湖南省公路建设投资有限公司衡阳茶园加油站建设项目环境影响报告表》收悉。本项目位于衡阳市雁峰区岳屏镇前进村，项目占地面积为6873.75m2，总建筑面积1283.63m2，拟新建站房179.58m2、辅助用房662.05m2、罩棚442.0m2；站内设6车道路，并同步完善环保设施。项目内拟设双层埋地油罐4个，其中30m3 SF汽油储罐2个、50m3 SF汽油储罐1个、50m3 SF柴油储罐1个，总容积135m3 ，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）对加油站的规模划分，本项目加油站规模为二级加油站。项目建成后，将提供汽油、柴油加油服务，年供应0#柴油515t/a，年供应92#汽油900t/a，年供应95#汽油386t/a。本项目总投资3183万元，环保投资估算为34.8万元，约占项目总投资的1.09%。根据该《报告表》的结论和建议，我局原则同意该环境影响评价报告表，《报告表》可作为该项目建设和环境管理的依据。

一、该项目建设符合国家产业政策和衡阳市城市发展规划，在严格落实项目规划设计方案及本环评提出的各项环保措施和要求的前提下，加强环境管理，严格执行“三同时”制度，确保污染物达标排放。并在项目环境管理中以下问题：

1. 应设置专职的环保管理人员对环保设施进行维护管理。
2. 企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施高效运行，尽量避免事故排放情况发生。
3. 地面冲洗水等须经隔油池处理后方可排放，排放执行《污水综合排放标准》GB18918-2002三级标准，生活废水须经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002三级标准。
4. 残液、残渣等危险废物处理，妥善处理其他固体废物，不得造成二次污染。
5. 对储油罐基础应硬化处理，确保无跑、冒、滴、漏现象发生，防止土壤污染。
6. 各类油品的非甲烷总烃气体排放执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准。

二、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。项目具体实施通过专家评审后方可动工建设。

三.建设单位须按照环评报告表提出的环境管理计划和监测计划矛以实施，必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，按规定申请办理竣工环境保护验收手续，验收合格后方可使用。

衡阳市生态环境局雁峰分局

2020年1月14日